Приложение №1 к

Акту обследования ОСИ от 11.10.2016г.

I Результаты обследования:

1 Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКДОУ детский сад «Березка» п. Такучет ул. 1 мая, 8 «А»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/  нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работы |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть | 1,2 | 1,2 | Отсутствие информации об объекте. | все | Оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов. | Текущий ремонт, применение индивидуальных решений с TCP. |
| 1.2. | Передвижение по территории (тротуар) | есть | 1.2 | 1,2 | Ширина тротуара не достаточна | все | Оборудовать доступными для МГН | Текущий ремонт, применение индивидуальных решений с TCP. |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Отсутствует информация на всём пути движения МГН | Оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов. |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № на фото |
| Территория, прилегающая к зданию (участка) | ВНД | 1-2 | 1-2 | Текущий ремонт, применение индивидуальных решений с TCP. |

Комментарий к заключению: **отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН (К,О.С,Г, У)**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с TCP;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение №2 к

Акту обследования ОСИ от 11.10.2016г.

I Результаты обследования:

II. Входа (выходов) в здание

МКДОУ детский сад «Березка» п. Такучет ул. 1 мая, 8 «А»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/  нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работы |
| 2.1. | Лестница (крыльцо наружное) | нет | 3-7 | 3-6 | Отсутствуют двухуровневые поручни Отсутствуют горизонтальные завершающие части поручней выступающие за лестницу.  Нет контрастного или фактурного выделения первой и последней ступени на лестничном марше. Лестница не продублирована пандусом или подъемным устройством. Отсутствует кнопка вызова | Все  С  К | Установить двухуровневые поручни с завершающими частями выступаю щие за лестницу. Краевые ступени выделить цветом или фактурой. Продублировать пандусом или подъемным устройством. Оборудовать кнопку вызова на поручне. | Текущий и капитальный ремонты, применение индивидуальных решений с TCP. |
| 2.2. | Пандус наружный | нет |  |  | Отсутствует | К | Оборудовать пандус из негорючих материалов шириной в пределах 0,9 - 1,0 м, с ограждениями и поручнями с завершающими частями, длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м или подъёмное устройство. | Капитальный ремонт, применение индивидуальных решений с TCP. |
| 2.3. | Дверь входная | есть | 8-13 | 3-5, 7-11 | Ширина двери менее 1,2м просвете Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто» Отсутствует доводчик с задержкой на 5сек. Высота порога 0,03 м. Отсутствуют смотровые панели, противоударная полоса, контрастная маркировка | Все  С,О,К  Все  Все  С  К,о | Установить дверь шириной не менее 1,2м в просвете Установить дверные фиксаторыв положении «открыто»/ «закрыто»  Установить доводчик с задержкой на 5сек.  Снизить высоту порогов до 0,014 м. Оборудовать полотном двери со смотровыми панелями, противоударной полосой, контрастной маркировкой | Индивидуальное решение с TCP |
| 2.4. | Тамбур | есть | 14-19 | 7-10 12-14 | Отсутствует тактильные направляющие. Отсутствует информационная схема. Имеет не допустимые размеры для беспрепятственного передвижения | С  Все  Все | Установить тактильные направляющие. Оборудовать информационную схему. Выполнить перепланировку тамбура в соответствии с требованиями. Установить дверь не менее 0,90м в просвете | Индивидуальное решение с TCP |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют двухуровневые поручни с завершающими частями выступающие за лестницу 0,03м. Ширина двери менее 1,2м. Отсутствует доводчик с задержкой на 5сек. Высота порога 0,03 м |  | Установить двухуровневые поручни с завершающими частями выступающие за лестницу на 0,03м. Установить дверь шириной не менне.0,90м в просвете.  Установить доводчик с задержкой на 5сек.  Снизить высоту порогов до 0,014 м | Индивидуаль ное решение с TCP, текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № на фото |
| Входа (входов) в здание | ВНД | 3-19 | 3-14 | Текущий ремонт, применение индивидуальных решений с TCP. |

Отсутствует информационная схема. Тамбур имеет не допустимые размеры. Оборудовать информационную схему. Выполнить перепланировку тамбуров, дверных проёмов.

Комментарий к заключению: **отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН (К,О.С,Г, У)**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с TCP;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение №3 к

Акту обследования ОСИ от 11.10.2016г.

I Результаты обследования:

III. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКДОУ детский сад «Березка» п. Такучет ул. 1 мая, 8 «А»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/  нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работы |
| 3.1. | Коридор (приёмные) | есть | 20-26 | 15-20 | Отсутствует информационная мнемосхема. Отсутствие на всем пути следования тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами. Отсутствуют поручни на стенах по пути движения. Отсутствуют карманы для разъезда инвалидов колясочников. | Все  С  О,С,К | Оборудовать информационную мнемосхему. Установить тактильные указатели и/или контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами.  Оборудовать поручни вдоль стен на протяжении всего пути движения. Расширить проемы до нормативных требований. | Индивидуа льное решение с TCP, текущий ремонт  Решение вопроса в рамках проектного решения. |
| 3.2. | Дверь | есть | 27-32 | 8,10,12 15-16 18-20 | Отсутствуют информирующие обозначения. Высота порогов 0,03 м. Ширина двери менее 0,90м Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто». | Все  Все  Все  С,К,О | Оборудовать информационными знаками.  Снизить высоту порогов до 0,014 м. Установить двери шириной не менее 0,90м. Установить дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто». | Капитальный ремонт, применение индивидуальных решений с TCP. |
| 3.3. | Пути  эвакуации  (коридоры) | есть | 8-13 | 7-11 18-19 | Отсутствуют поручни вдоль стен;  Отсутствуют акустические, тактильные, визуальные средства, элементы информации Отсутствует зона безопасности | Все  Все  Все | Оборудовать поручни вдоль стен.  Установка тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло. Оборудовать зону безопасности | Индивидуальное решение с TCP, текущий ремонт. |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствует информационная мнемосхема Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным продолжением поручней выступающие за 0,3м. |  | Оборудовать информационную мнемосхему  Установить двухуровневые поручни с безопасным продолжением за 0,3м на лестничном марше. | Индивидуаль ное решение с TCP, текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № на фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВНД | 20-32 | 7-20 | Индивидуальное решение с TCP, текущий ремонт Решение вопроса в рамках проектного решения |

Оборудовать информационными знаками. Оборудовать поручни вдоль стен. Установить двери шириной не менее 0,90м. Снизить высоту порогов до 0,014 м. Установка тактильных направляющих, акустических и визуальных элементов, информационных табло. Оборудовать зону безопасности.

Комментарий к заключению: **отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН (К,О.С,Г, У).**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с TCP;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение №4 к

Акту обследования ОСИ от 11.10.2016г.

I Результаты обследования:

IV. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МКДОУ детский сад «Березка» п. Такучет ул. 1 мая, 8 «А»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/  нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работы |
| 4.1. | Кабинетная  форма  обслуживания  (групповая комната, спальное помещение) | есть | 33-38 | 20-24 | Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто» Высота порога 0,03 м | Все  К,С,О | Установить информационные таблички с информацией о назначении помещений. Оборудовать дверные фиксаторы в положении «открыто» / «закрыто» Снизить высоту порогов до 0,014 м | Текущий ремонт, применение индивидуальных решений с TCP. |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания (спортивный, музыкальный зал) | есть | 39-40 | 25-29 | Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Отсутствуют поручни вдоль стен.  Высота порогов 0,03м. Ширина двери 0,78м | все | Установить информационные таблички с информацией о назначении помещений.  Оборудовать поручни вдоль стен.  Снизить высоту порогов до 0,014 м. Установить дверь шириной не менее 0,90м. | Текущий ремонт, применение индивидуальных решений с TCP. |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Ширина двери 0,78м Высота порога 0,03 м Отсутствуют поручни вдоль стен. | Все | Установить информационные таблички с информацией о назначении помещений. Установить дверь шириной не менее 0,90м Снизить высоту порогов до 0,014 м. Оборудовать поручни вдоль стен. | Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с TCP |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № на фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД | 33-40 | 20-29 | Индивидуальное решение с TCP, текущий ремонт |

Комментарий к заключению: **отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН (К,О.С,Г, У).**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с TCP;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение №5 к

Акту обследования ОСИ от 11.10.2016г.

I Результаты обследования:

V. Санитарно-гигиенических помещений

МКДОУ детский сад «Березка» п. Такучет ул. 1 мая, 8 «А»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/  нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работы |
| 5.1. | Туалетная комната | есть | 41-43 | 16-17 30-35 | Ширина двери менее 0,90м.  Отсутствует универсальная  кабинка.  Отсутствуют информационные  таблички, обозначающие  назначение помещения.  Отсутствует система  двусторонней связи;  отсутствует кнопка вызова;  Отсутствуют поручни,  штанги, откидные сиденья;  Отсутствуют крючки для  костылей, одежды и других  принадлежностей;  отсутствуют писсуары  вертикальной формы;  Отсутствуют унитазы,  имеющие опору для спины;  отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз; Система слива унитаза не имеет рычаг на боковой поверхности стены или автоматического слива; смеситель умывальника холодной и горячей воды с кран-буксами. Высота порога 0,03м | Все  Все  Все  К,О  Все  К,О  Все | Установить двери шириной не  менее 0,90м в просвете.  Установить информационные  таблички с информацией о  назначении помещений.  Оборудовать двусторонней  связью; оборудовать кнопкой  вызова;  Оборудовать поручнями,  штангами, откидными сиденьями;  Оборудовать крючками для  костылей, одежды и других  принадлежностей; установить  писсуары вертикальной формы;  Оборудовать унитазами  имеющими опору для спины;Установить унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует расположить на боковой стене кабины. Установить в умывальниках смесители с рычажной рукояткой и термостатом или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Снизить высоту порогов до 0,014 м. Выполнить перепланировку в соответствии с требованиями | Капитальный ремонт, применение индивидуальных решений с TCP. |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Ширина двери менее 0,90м  Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения. Отсутствует система двусторонней связи; отсутствует кнопка вызова;  Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей; отсутствуют писсуары вертикальной формы; система слива унитаза не имеет рычаг на боковой поверхности стены или автоматического слива; смеситель умывальника холодной и горячей воды с кран-буксами.  Высота порога 0,03м | Все  К,О | Установить двери шириной не менее 0,90м в просвете. Установить информационные таблички с информацией о назначении помещений. Оборудовать двусторонней связью; оборудовать кнопкой вызова; оборудовать крючками для костылей, одежды и других принадлежностей; установить писсуары вертикальной формы;  Установить унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует расположить на боковой стене кабины. Установить в умывальниках смесители с рычажной рукояткой и термостатом или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Снизить высоту порогов до 0,014 м. | Капитальный ремонт с применением индивидуальных решений с TCP |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № на фото |
| Санитарно­  гигиенических  помещений | ВНД | 41-43 | 16-17 30-35 | Индивидуальное решение с TCP, капитальный ремонт |

Комментарий к заключению: **отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН (К,О.С,Г, У).**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с TCP;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение №6 к

Акту обследования ОСИ от 11.10.2016г.

I Результаты обследования:

VI. Системы информации на объекте

МКДОУ детский сад «Березка» п. Такучет ул. 1 мая, 8 «А»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| Есть/  нет | № на плане | № на фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работы |
| 6.1. | Визуальные средства | есть | - | - | Отсутствует комплексная система информации обеспечивающая определять своё местоположение на объекте | Все | Сформировать комплексную систему информации обеспечивающую определять своё местоположение на объекте | Текущий ремонт, применение индивидуальных решений с TCP. |
| 6.2. | Акустические средства | есть | - | - | Отсутствует комплексная система информации обеспечивающая определять своё местоположение на объекте | Все | Сформировать комплексную систему информации обеспечивающую определять своё местоположение на объекте | Текущий ремонт, применение индивидуальных решений с TCP. |
| 6.3. | Тактильные средства | есть | - | - | Отсутствует комплексная система информации обеспечивающая определять своё местоположение на объекте | Все | Сформировать комплексную систему информации обеспечивающую определять своё местоположение на объекте | Индивидуальное решение с TCP, текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствует комплексная система информации обеспечивающая определять своё местоположение на объекте |  | Сформировать комплексную систему информации обеспечивающую определять своё местоположение на объекте | Индивидуаль ное решение с TCP, текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № на фото |
| Системы информации на объекте | ВНД | - | - | Индивидуальное решение с TCP, текущий ремонт |

Комментарий к заключению: **отсутствует доступ на объект инвалидов и МГН (К,О.С,Г, У).**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с TCP;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение №7 к

Акту обследования ОСИ от 11.10.2016г.

Фото.

МКДОУ детский сад «Березка» п. Такучет ул. 1 мая, 8 «А»

    

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4 Фото 5

    

Фото 6 Фото 7 Фото 8 Фото 9 Фото 10

   

Фото 11 Фото 12 Фото 13 Фото 14

    

**Фото 15 Фото 16 Фото 17 Фото 18 Фото 19**

    

**Фото 20 Фото 21 Фото 22 Фото 23 Фото 24**

    

**Фото 25 Фото 26 Фото 27 Фото 28 Фото 29**

   

**Фото 30 Фото 31 Фото 32 Фото 33**



**Фото 34 Фото 35**